文庭雅苑教学点多媒体、监控设备采购与安装比价文件

[bookmark: OLE_LINK1]一、项目概况
江苏师范大学文庭雅苑教学点位于徐州市云龙区大龙湖街道塘坊商业中心，共有教室16间，现为商业用房空置状态，拟改造为多媒体教室并于2026年秋季学期启用。
1.1 项目名称：文庭雅苑教学点多媒体、监控设备采购与安装
1.2 主要内容：文庭雅苑教学点16间教室采购、安装及调试多媒体教学设备、移动黑板、监控设备等并使其能协同工作，达到授课要求。
1.3 项目地点：文庭雅苑教学点。
二、采购预算
本项目预算：6.5万元人民币，不接受超过采购预算金额的报价。
投标价格包括：货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、加工调试、检验、全额含税发票、施工中所有材料及施工人工费、售后服务（软硬件质保、人员培训、软件更新等）、竣工资料、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。采购人不支付报价以外的任何费用。
本项目无预付款，项目中标公示期结束后、签订合同前，中标人向江苏师范大学缴纳中标价的10%作为履约保证金，项目竣工验收合格后，中标人提供相应发票，采购人按照江苏师范大学支付流程的相关规定启动支付款项程序，支付中标价的100%及履约保证金（无息）。
三、技术标准
投标人应用于本项目的产品、技术、方案须完全满足国家、地方、行业现行规范、标准、指南等要求，所有标准均以最新版本为准，若标准之间存在冲突，以要求更严格的一方为准。
项目生命周期内（从供货安装到拆除报废）发现有不符合的内容，中标人须立即免费整改，并承担因此产生的一切损失。
《多媒体教学环境设计要求》………………………GB/T 36447-2018
《中小学校教室采光和照明卫生标准》……………GB 7793-2025
《中小学校设计规范》………………………………GB 50099-2011
《民用建筑电气设计标准》…………………………GB 51348-2019
《数据中心设计规范》………………………………GB 50174-2017
《计算机场地通用规范》……………………………GB 2887-2011
《计算机场地安全要求》……………………………GB 9361-2011
《计算机机房活动地板技术要求》…………………GB/T 18229-2000
《综合布线系统工程设计规范》……………………GB 50311-2016
《综合布线系统工程验收规范》……………………GB 50312-2016
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》…GB 50169-2016
《电力工程电缆设计标准》…………………………GB 50217-2018
《建筑设计防火规范》………………………………GB 50016-2014(2018年版)
《信息化教学环境视听技术规范》…………………JY/T 0608-2022
《高等学校智慧教室建设技术要求》………………JY/T 1001-202X
《教育资源建设技术规范》…………………………CELTS-41
《高等学校数字校园建设规范(试行）》……………教育部（2021）
《高等职业学校实训教学条件建设标准(计算机类)》…教育部（2019）
《数字电视液晶显示器通用规范》…………………SJ/T 11343-2015
《综合布线系统标准》………………………………TIA/EIA-568
《信息技术通用布线标准》…………………………ISO/IEC 11801
四、采购设备清单及技术要求
4.1 设备清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	1
	移动黑板(大)
	2
	块
	≥1215*2400mm，402、403

	2
	移动黑板
	14
	块
	≥1200*2000mm，其他教室

	3
	POE交换机
	4
	台
	

	4
	监控硬盘
	4
	块
	不小于8T

	5
	监控摄像头
	23
	台
	≥400万像素，16+7，教室+楼梯口

	6
	硬盘录像机
	1
	台
	

	7
	壁挂音箱
	3
	套
	每套2只，401、402、403使用

	8
	无线话筒
	3
	套
	含收、发装置

	9
	音频功率放大器
	3
	台
	401、402、403使用

	10
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	16
	台
	85~100吋适用

	11
	辅材
	1
	批
	含网线、HDMI数据线、HDMI分屏器、电源线、音响线、插排等所有施工辅材

	12
	施工
	1
	批
	


4.2 规格要求
	4.2.1 移动黑板（大）

	1、移动支架板
2、基本尺寸：≥2400mm×1215mm。
3、书写板面：采用优质烤漆板面，墨绿色、亚光，厚度≥0.24mm。
4、内芯材料：高强度、吸音、聚苯乙烯板，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，改善书写手感。
5、背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.17mm；
6、板面与衬板粘贴：采用环保型双组份聚氨酯胶水使用自动化覆板流水线作业，喷胶、压固、切割下料一次成型，确保粘接牢固板面平整。
7、边框：采用高强度铝合金型材，规格20㎜×30㎜
8、包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型。
10、支架：采用≥1.0mm。支架底座配有四个滑轮便于移动。

	4.2.2 移动黑板

	1、基本尺寸：≥2000mm×1200mm。
2、其他参数要求同4.2.1。

	4.2.3 POE交换机

	1、不少于10个10/100/1000Base-T RJ45端口
2、1～8号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电
3、整机最大PoE供电功率为68W，单端口最大PoE供电功率为30W
4、支持商云APP端及Web端远程管理
5、支持智能开局、异常告警、快速排障
6、支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制
7、支持端口汇聚、端口流量统计、端口监控、线缆检测、环回保护

	4.2.4 监控硬盘

	1、 SATA3接口，传输速率≥6Gb/s。
2、 单块硬盘容量≥8TB。
3、 3.5英寸一线品牌。
4、 安防监控专用，CMR垂直记录。

	4.2.5 监控摄像头

	1、最高分辨率2560*1440 @25fps，输出400万像素高清实时画面
2、外置8颗大功率红白双色灯，支持全彩/红外/移动侦测全彩
3、支持H.265+智能编码
4、支持AI人形侦测，支持人形画框
5、支持拾音
6、支持PoE/DC双供电
7、支持区域入侵、越界侦测等周界功能
8、支持APP远程预览，消息报警
9、支持IP67级防尘防水
10、支持跨网段添加，兼容主流NVR
11、支持GB28181
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	1、32路同步监控，最高支持1200W像素摄像机接入
2、不少于2个硬盘位，支持不低于14T大硬盘
3、支持H.265+智能编码
4、支持12路1080P同步解码，高清预览＆回放
5、支持VGA和HDMI同源输出，HDMI最高支持4K显示输出
6、提供音频输入输出接口，支持双向语音
7、提供双千兆网口，支持多址、容错、聚合模式
8、最高9路同步回放，配合人车录像自动标记、智能回放，提升录像检索效率
9、场景模式自定义画面布局，广告视窗随心布置，显你所想
10、支持客户端远程桌面、APP直连添加等特色功能
11、支持APP/utility添加、配置、管理和诊断，提供一个月免费云存储服务
12、支持通过Onvif、RTSP添加其他厂商IPC，通过GB28181协议接入平台

	4.2.7 壁挂音箱

	1、频率响应：45Hz-20KHz(±3dB)
2、灵敏度：96dB 1.0w/1m
3、声压级：119dB(连续)/125dB（峰值）
4、标称阻抗：8Ω
5、额定功率：250W
6、峰值功率：500W
7、单元配置：LOW：1×10"Φ55mm    HI：1×1"Φ34mm 
8、覆盖角度：90°(H)×50°(V)，90°可旋转指向性号角

	4.2.8 无线话筒

	1、2通道UHF无线系统，每通道100个频率可选；
2、配有LCD液晶显示，实时反馈系统工作状态；
3、采用数字音码锁定技术，有效阻隔使用环境中的杂讯干扰；
4、采用红外线自动对频（IR），设定和操作更简便；
5、具有发射器电池电量监控功能。
6、2支话筒可互换使用，手持管使用金属外观，经久耐用，性能更稳定
7、背光式LED显示屏指示了RF和AF信号强度，电池状态，频率，频率组/频道等工作状态.
8、频率范围:580MHz-690MHz
9、调制方式:FM
10、信道数目:200个
11、信道间隔:300KHZ
12、频率稳定度:±0.005%
13、动态范围:100db
14、偏移:±45KHZ
15、音频频率响应: 40HZ-18KHZ(±2db)
16、综合信噪比: >105db
17、综合失真：≤0.5%
接收机指标
18、中频：110MHZ. 10.7MHZ
19、天线接入：TNC/50Ω
20、灵敏度：12dBuV(80db S/N)
21、灵敏度调节范围：12-32dBuV
22、杂散抑制：≥75db
23、输出电平：+10dbv
24、供电方式：直流12V 400mA输入
发射机指标
25、输出功率：高功率30MW，低功率3MW
26、杂散抑制：-60db
27、供电：2节5号1.5V碱性电池
28、电池寿命：正常功率发射时，可使用超过8小时

	4.2.9 音频功率放大器

	1、内置蓝牙，插卡，U盘功能。
2、额定输出功率:450W×2
3、正常功耗（230V/8Ω/D=2.83):1.6A；最大功耗（230V/4Ω/D=2.83):3.2A
4、相位响应(20-20KHz) ：<±15º
5、功率带宽（-3dB）：10Hz -20KHz 
6、信噪比：>105dB
7、转换速率：60V/us
8、输入灵敏度：0.775V,1.0V,1.55V
9、总谐波失真（1KHz）：≦0.025% 
10、互调失真：≦0.01% 
11、频率响应(20Hz -20KHz): ≤±0.1dB
12、阻尼系数：>450
13、输入阻抗 (平衡输入）：20KΩ 
14、输入阻抗 (非衡输入）：10KΩ 
15、分离度（正常工作条件1KHz）：>80dB
16、输入连接方式：母卡侬,单插
17、输出连接方式：四芯音箱方座, 接线柱
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	1、 为85-100英寸大屏专用移动落地支架
2、 材质：冷轧钢一体焊接，防静电喷塑工艺
3、 底座宽度≥1150mm
4、 静态承重≥120KG
5、 最大兼容VESA 940×600mm安装孔，向下兼容800×600、600×400、400×400等行业通用全部安装孔位，适配市面主流全品类显示设备，支持俯仰、多档位高度调节
6、 配备75mm静音万向脚轮、双轮刹车
7、 标配金属设备托盘、背部隐藏理线槽


五、投标要求
5.1 投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及货物配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。投标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，先进可靠,操作简单,便于维护。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，视为违约，将根据数量和情节给予相应处罚并承担由此引起的一切责任。
5.2 投标人使用成熟的技术路线与解决方案。
[bookmark: OLE_LINK9]5.3为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权终止合同,所有损失由中标人承担。
5.4 本项目所投货物应是国内外正规产品，货物进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、保修单、进货清单和发票；进口原装货物还需提供海关报关单，确保所投产品是原装正品。
5.5 验收标准：验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。
六、服务要求
6.1 货物安装与调试
6.1.1 首次送货安装
免费送货上门，对货物进行安装及现场调试，并达到使用要求。中标人须严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试。
6.1.2 二次搬运与安装
质保期内，中标人提供1次二次搬运安装服务，即：首次送货至A地并安装调试正常使用后，后期根据教学需求，需要将本项目所有货物从A地拆卸并搬迁到B地，并按采购人要求重新安装调试到位，A地与B地相隔20km以内。二次安装可能产生的辅材与施工费用包含在本项目中，采购人不再额外支付费用。
6.2 工期
2026年8月20日之前完工。
6.3 质保期
项目整体免费质保期不低于7年，免费质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。
6.4 处理日常报修
质保期内提供免费上门服务，中标人须提供售后服务人员及联系方式，质保期售后服务人员联系方式发生变更，中标人须提供纸质说明文件并加盖公章。中标人售后服务人员接到采购人报修，1小时内响应，派遣专门的技术人员（团队）于12小时内到达现场进行处理，及时解决故障恢复功能。质保期内，中标人接到采购人报修电话未能在1小时内响应或未在12小时内到达现场,采购人有权委托其他任何第三方予以解决,费用由中标人承担。采购人按中标人提供的售后联系方式无法联系到中标人视为未能及时响应。
七、安全责任
投标人、中标人须加强人员安全培训，提高人员安全意识，遵守安全规范，为相关人员购买意外伤害保险。投标人、中标人在现场勘察和项目建设过程中发生的任何安全事故，由投标人、中标人承担相应责任，与采购人无关。
如因中标人货物质量原因、货物安装固定不到位等发生的意外，中标人须承担全部责任。
八、响应人的资格要求
8.1 施工服务商必须具备相应的资质要求。在人员、设备、资金等方面具有承担和实施本项目的能力。
8.2 具有类似项目的业绩：从事计算机机房（教学用）或多媒体教室建设的专业公司，且近三年内有相关业绩。
8.3 能够保证服务质量且在规定时间内完成。
8.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的响应。
8.5 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单的投标人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。
8.6 本项目不接受联合体响应。
九、相关事项及时间安排
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9.1.1本项目不统一组织集中现场踏勘活动； 
9.1.2 投标人如需实地了解项目现场及周边配套、施工条件等情况，可自行安排时间前往现场踏勘； 
9.1.3 投标人踏勘期间产生的交通、食宿、人身安全、财产损失及相关一切费用、风险均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任与费用； 
9.1.4 投标人踏勘现场所获取的场地现状、配套条件等信息，均作为投标人编制投标文件、测算报价的依据，采购人不再另行补充说明。
9.2 响应材料提交
9.2.1响应材料应包含以下内容：
①经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章。
②经年审合格的税务登记证复印件加盖公章。
③经年审合格的组织机构代码证复印件加盖公章。
④近三年内从事计算机机房或多媒体教室建设的合同及案例。
⑤委托参加投标的还应持有法定代表人签署的《法人委托书》和被委托人身份证原件、复印件。
⑥被委托人需提供本人与公司的劳务合同。
⑦项目报价单。
注：携带加盖响应人公章的营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件（多证合一的只需提供营业执照复印件），以上复印件未加盖公章无效。响应材料使用文件袋封装，并在封口处盖章。
9.2.2 递交时间及地点
递交时间：2026年7月11日9:00前
递交地点：泉山校区9#-1003室
9.3 比价
9.3.1评审方法和标准：本次比价评标小组将根据各投标单位资质、报价、业绩、服务等方面综合评价后确定中标单位。本采购文件解释权在采购单位，对投标单位未中标原因，采购单位不作任何解释。
9.3.2比价评定时间：2025年7月11日 9:00
9.3.3比价会议地点：泉山校区9#-1017。
9.3.4咨询联系人：李老师   联系电话：0516-83656178
所有参加比价服务企业不集中进行述标，由比价评标小组评定，信息化建议与公共资源管理处工作人员电话通知中标单位，网站公布比价结果，未中标单位不再通知。





                            信息化建议与公共资源管理处
                                        2026年7月7日
