










江苏师大20台功放采购与安装项目询价文件

一、项目概况
1.项目名称：江苏师大20台功放采购与安装
2.项目编号：2026GZFC01
3.主要内容：20台功放采购、安装、调试达到授课要求，原有设备拆除入库
4.项目地点：江苏师范大学
二、采购预算及付款
1.本项目预算：3.2万元人民币，不接受超过采购预算金额的报价。
2.投标价格，应报产品送到的实际交货地（校内指定地点）的价格，包括：货物及零配件的购置和安装、运输、保险、装卸、加工调试、检验、全额含税发票、施工中所有材料及施工人工费、售后服务、竣工资料、原有设备的拆除入库及合同实施过程中应预见和不可预见费用等。采购人不支付报价以外的任何费用。
3.本项目无预付款，项目中标公示期结束，设备验收合格后，中标人提供相应发票，采购人按照江苏师范大学支付流程的相关规定启动支付款项程序，支付中标价的100%。
三、技术标准
1.投标人应用于本项目的产品、技术、方案须完全满足国家、地方、行业现行规范、标准、指南等要求，所有标准均以最新版本为准，若标准之间存在冲突，以要求更严格的一方为准。
2.项目生命周期内（从供货安装到拆除入库）发现有不符合的内容，中标人须立即免费整改，并承担因此产生的一切损失。
3.供货产品须为原装正品、新品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。表中所指套（件）系指该产品完备配置。响应方视仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件（如需必要，请在表中附注）。我方也视其报价为此设备的完备配置。因设备配置的不完整所带来的设备无法验收而致使的退货等所有费用由供方负责。
四、采购设备清单及规格要求
	序号
	设备名称
	设备参数
	设备品牌
	设备型号
	数量
	单价
	预算总计（元）

	1
	功率放大器
	1.带LCD液晶显示屏，两路音源切换按键；开机默认为线路，选择线路后可自动保存；
2.带2路有线话筒输入（6.35话筒口，+48V幻像电源可切换）、1路无线话筒输入（1路3.5三芯）、一路USB可用于2.4G无线话筒供电、3组立体声线路输入（RCA*6莲花接口）；
3.带2组立体声线路输出（RCA*4莲花接口）；
4.带1路RS232控制接口、1路一键静音控制接口；
5.话筒和线路音量、高/低音独立可调，带功放L输出通道信号大小调节功能；
6.额定功率(RMS)：2×60W  8Ω,2×120W  4Ω；                              
7.总谐波失真：≤0.5%；
8.线路频率响应：20Hz～20KHz  ±3dB，话筒频率响应：80Hz～16KHz  ±3dB；
9.输入灵敏度：300±30mV线路，60±6mV有线话筒，100±10mV无线话筒；
10.信噪比：≥80dB；                            
11.线路高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，线路低音提衰量（100Hz）：14dB±2dB，话筒高音提衰量（10KHz）：14dB±2dB，话筒低音提衰量（100Hz）14dB±2dB；
12.整机高度：1U；
13.最大功率消耗：350W；
14.额定电源电压：～220V/50Hz，电压适应范围：～180V-242V。
	不限
	不限
	20
	1600
	32000



五、投标要求
1.投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及货物配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。投标人提供的所有货物必须为合格产品，质量符合国家通用标准，先进可靠，操作简单,便于维护。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，视为违约，将根据数量和情节给予相应处罚并承担由此引起的一切责任。
2.投标人使用成熟的技术路线与解决方案。
3.为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购人有权终止合同,所有损失由中标人承担。
4.本项目所投货物应是国内外正规产品，货物进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、保修单、进货清单和发票；进口原装货物还需提供海关报关单，确保所投产品是原装正品。
5.验收标准：验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。
六、服务要求
1.货物安装与调试：免费送货上门，对货物进行安装及现场调试，并达到使用要求。中标人须严格遵守相关法律法规及行业标准，负责对本项目的集成安装、培训、调试。
2.工期：在需求方约定的日期前完工。
3.质保期：项目整体免费质保期不低于3年，免费质保期自项目整体竣工验收合格之日起计算。
4 .处理日常报修：质保期内提供免费上门服务，中标人须提供售后服务人员及联系方式，质保期售后服务人员联系方式发生变更，中标人须提供纸质说明文件并加盖公章。中标人售后服务人员接到采购人报修，1小时内响应，派遣专门的技术人员（团队）于12小时内到达现场进行处理，及时解决故障恢复功能。质保期内，中标人接到采购人报修电话未能在1小时内响应或未在12小时内到达现场,采购人有权委托其他任何第三方予以解决,费用由中标人承担。采购人按中标人提供的售后联系方式无法联系到中标人视为未能及时响应。
七、安全责任
投标人、中标人须加强人员安全培训，提高人员安全意识，遵守安全规范，为相关人员购买意外伤害保险。投标人、中标人在现场勘察和项目建设过程中发生的任何安全事故，由投标人、中标人承担相应责任，与采购人无关。如因中标人货物质量原因、货物安装固定不到位等发生的意外，中标人须承担全部责任。
八、响应人的资格要求
1.施工服务商必须具备相应的资质要求。在人员、设备、资金等方面具有承担和实施本项目的能力。
2.具有类似项目的业绩：从事计算机机房（教学用）或多媒体教室建设的专业公司，且近三年内有相关业绩。
3.能够保证服务质量且在规定时间内完成。
4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的响应。
5.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单的投标人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。
6.本项目不接受联合体响应。
九、相关事项及时间安排
1.踏勘：本项目不统一组织集中现场踏勘活动；投标人如需实地了解项目现场及周边配套、施工条件等情况，可自行安排时间前往现场踏勘；投标人踏勘期间产生的交通、食宿、人身安全、财产损失及相关一切费用、风险均由投标人自行负责，采购人不承担任何责任与费用；投标人踏勘现场所获取的场地现状、配套条件等信息，均作为投标人编制投标文件、测算报价的依据，采购人不再另行补充说明。
2.响应材料提交
（1）响应材料应包含以下内容：
①经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章。
②经年审合格的税务登记证复印件加盖公章。
③经年审合格的组织机构代码证复印件加盖公章。
④近三年内从事计算机机房或多媒体教室建设的合同及案例。
⑤委托参加投标的还应持有法定代表人签署的《法人委托书》和被委托人身份证原件、复印件。
⑥被委托人需提供本人与公司的劳务合同。
（2）项目报价单
注：携带加盖响应人公章的营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件（多证合一的只需提供营业执照复印件），以上复印件未加盖公章无效。响应材料使用文件袋封装，并在封口处盖章。
3.响应材料递交时间及地点：2026年9月12日9:00前，泉山校区9#-1009室
4.询价评审方法和标准：本次比价评标小组将根据各投标单位资质、报价、业绩、服务等方面综合评价后确定中标单位。本采购文件解释权在采购单位，对投标单位未中标原因，采购单位不作任何解释。
5.询价评定时间及会议地点：2026年9月12日 9:00，泉山校区9#1017
6.咨询联系人及联系电话：周老师，0516-83656401
所有参加比价服务企业不集中进行述标，由比价评标小组评定，信息化建议与公共资源管理处工作人员电话通知中标单位，网站公布比价结果，未中标单位不再通知。


                                        信息化建议与公共资源管理处
                                              2026年9月8日
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